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ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации
Общие технические характеристики:

	Максимальная толщина листа
	1,5 мм

	Размер вырезаемого угла
	80 мм Х 80 мм Х 90˚

	Габариты
	318 мм Х 395 мм Х 1066 мм

	Масса
	62 кг


Хранение руководства
В данном руководстве приводятся правила техники безопасности, инструкции по сборке, эксплуатации и техническому обслуживанию, перечень деталей и детальный чертеж. Хранить руководство вместе с накладной. Необходимо записать номер накладной на обратной стороне обложки. Хранить руководство и накладную в сухом безопасном месте для дальнейшего использования.
Правила техники безопасности

Внимание: при использовании данного станка необходимо следовать правилам техники безопасности во избежание травмирования персонала и повреждения самого станка.

Перед эксплуатацией станка внимательно ознакомиться с данным руководством!

1. Содержать рабочую зону в чистоте. Работа в загроможденной рабочей зоне представляет опасность.

2. Работать на станке в нормальных условиях эксплуатации. Не эксплуатировать станок или механические инструменты во влажном помещении. Не подвергать станок воздействию влаги. Рабочая зона должна быть хорошо освещена. Запрещается использовать инструменты с электрическим приводом при наличии огнеопасных газов или жидкостей.
3. Не допускать присутствия посторонних лиц в рабочей зоне. Посторонние лица не должны находиться в рабочей зоне. Не допускать посторонних лиц до станка, инструментов или удлинительных проводов.
4. Хранение простаивающего станка. Хранить неиспользуемый станок в сухом помещении во избежание образования ржавчины. Запирать инструменты в недоступном для посторонних лиц месте.
5. Избегать чрезмерного усилия во время эксплуатации оборудования. Нормальные условия эксплуатации станка сделают работу более эффективной и безопасной. Запрещается использовать неподходящие принадлежности для повышения производительности станка.
6. Носить соответствующую одежду. Запрещается надевать свободную одежду и украшения, так как они могут быть затянуты подвижными элементами станка. Для работы на станке рекомендуется носить одежду из не проводящего ток материала и нескользящую обувь. Длинные волосы необходимо убирать под защитную каску.
7. Находиться на безопасном расстоянии от подвижных узлов станка. Оператору необходимо занять устойчивое положение для сохранения равновесия при работе на станке. Не прикасаться к подвижным узлам станка во время обработки.
8. Эксплуатировать станок с осторожностью. Для более эффективной и безопасной работы держать станок в чистоте, инструменты должны быть хорошо заточены. Следовать соответствующим указаниям относительно смазки и замены дополнительных принадлежностей. Рычаги управления должны быть всегда чистыми (очищены от масла и смазки) и сухими.
9. Быть внимательным. Следить за ходом выполнения работы. Не эксплуатировать станок при утомлении оператора.
10. Проверять станок на предмет повреждений. Перед использованием станка внимательно осмотреть его на предмет повреждений для обеспечения надлежащего функционирования. Проверить выравнивание, соединение подвижных элементов, крепежные приспособления, наличие поврежденных деталей и прочие пункты, которые могут повлиять на обеспечение должной работы станка. В случае обнаружения повреждения квалифицированный специалист должен починить или заменить поврежденный элемент.

11. Замена деталей и дополнительных принадлежностей. Во время проведения технического обслуживания использовать детали с такими же техническими характеристиками. Использование деталей с несоответствующими характеристиками приведет к аннулированию гарантии. Использовать только подходящие для станка дополнительные принадлежности. Соответствующие дополнительные принадлежности можно приобрести у дистрибьютора. 
12. Запрещается эксплуатировать станок в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ознакомиться с инструкцией по применению тех или иных лекарственных препаратов, убедиться, что их прием не влияет на способность к управлению механизмами. Не эксплуатировать станок при наличии сомнений относительно инструкций к принимаемым лекарственным препаратам. 
Ⅰ. Конструкция станка и описание функций:
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Рис. (1)
1) Конструкция: 

На Рис. (1) показаны основные элементы станка, изображение деталей станка приведено на «Детальном чертеже». Данный станок, характеризуемый эффективной конструкцией и легким управлением, используется для вырубки прямых углов в листовом металле толщиной не более 1,5 мм. Перед началом эксплуатации необходимо надежно зафиксировать станок на основании.

2) Инструкции по установке: 
1. Для должной смазки станка необходимо залить масло через смазочное отверстие. 2. Отрегулировать гайки на двух концах винтового рычага 3#, болты и гайки ограничительного упора 4#, чтобы при нажатии на ножную педаль 5#, кромка верхнего лезвия опускалась к кромке нижнего лезвия. 3. При помощи гаечного ключа отрегулировать болт 1#, чтобы блок, расположенный в корпусе, мог плавно опускаться и подниматься. 4. При помощи гаечного ключа отрегулировать болт 2#, чтобы перемещать верхнее и нижнее лезвия на необходимое расстояние. (Расстояние зависит от толщины листа).

3) Инструкции по эксплуатации: 

Установить металлический лист между верхним и нижним лезвиями, в качестве опоры использовать рабочий стол. Отрегулировать два ползуна на столе по ширине листа. После блокировки двух ползунов необходимо опустить ножную педаль 5# для резки. Таким образом можно получить лист с вырубленными прямыми углами.
Ⅱ. Детальный чертеж и перечень деталей

Перечень деталей
	№
	Рис. №
	Описание 
	Технические характеристики
	КОЛ-ВО
	Комментарий

	1
	GB/T70.1
	Болт с внутренней шестигранной головкой
	M6X20
	4
	

	2
	GB/T95
	Плоское кольцо
	6
	4
	

	3
	FS80X1.5-001
	Верхняя крышка
	
	1
	

	4
	FS80X1.5-010
	Стойка
	
	1
	

	5
	GB/T95
	Плоское кольцо
	6
	4
	

	6
	GB/T6170
	Гайка
	M6
	4
	

	7
	GB/T70.1
	Болт с внутренней шестигранной головкой
	M6X30
	4
	

	8
	FS80X1.5-016
	
	
	1
	

	9
	FS80X1.5-006
	Боковая крышка
	
	1
	

	10
	GB/T95
	Плоское кольцо
	6
	6
	

	11
	GB/T70.1
	Болт с внутренней шестигранной головкой
	M6X30
	6
	

	12
	GB/T95
	Плоское кольцо
	6
	4
	

	13
	GB/T6170
	Гайка
	M6
	4
	

	14
	GB/T70.1
	Болт с внутренней шестигранной головкой
	M6X35
	4
	

	15
	GB/T894.1
	Пружинное кольцо
	16
	2
	

	16
	FS80X1.5-012
	Соединительный элемент
	
	1
	

	17
	GB/T6170
	Гайка
	M14
	1
	

	18
	FS80X1.5-011
	Болт
	
	1
	

	19
	GB/T95
	Плоское кольцо
	16
	2
	

	20
	FS80X1.5-009
	Компактная пружина
	
	1
	

	21
	GB/T6170
	Гайка
	M16
	1
	

	22
	FS80X1.5-007
	Подвижная стойка
	
	1
	

	23
	FS80X1.5-008
	Верхнее лезвие
	
	1
	

	24
	GB/T70.1
	Болт с внутренней шестигранной головкой
	M10X40
	4
	

	25
	GB/T6170
	Гайка
	M8
	2
	

	26
	GB/T95
	Плоское кольцо
	8
	2
	

	27
	FS80X1.5-003
	Ограничительный упор
	
	2
	

	28
	FS80X1.5-002
	Болт
	
	2
	

	29
	FS80X1.5-004
	Опора нижнего лезвия
	
	1
	

	30
	GB/T95
	Плоское кольцо
	10
	4
	

	31
	GB/T6170
	Гайка
	M10
	4
	

	32
	GB/T70.1
	Болт с внутренней шестигранной головкой
	M10X40
	4
	

	33
	GB/T70.1
	Болт с внутренней шестигранной головкой
	M12X40
	2
	

	34
	GB/T95
	Плоское кольцо
	12
	2
	

	35
	FS80X1.5-005.2
	Нижнее лезвие
	
	1
	

	36
	FS80X1.5-005.1
	Нижнее лезвие
	
	1
	

	37
	GB/T70.1
	Болт с внутренней шестигранной головкой
	M8X35
	4
	

	38
	GB/T5783
	Болт
	M12X55
	1
	

	39
	GB/T6170
	Гайка
	M12
	1
	

	40
	GB/T95
	Плоское кольцо
	12
	3
	

	41
	GB/T70.1
	Болт с внутренней шестигранной головкой
	M12X40
	3
	

	42
	FS80X1.5-014
	Длинный шток
	
	1
	

	43
	GB/T894.1
	Пружинное кольцо
	16
	2
	

	44
	FS80X1.5-013
	Короткий шток
	
	1
	

	45
	FS80X1.5-015
	Ножная педаль
	
	1
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